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 Broj izveštaja:329/4356/1
 Datum izdavanja izveštaja:20.10.2026.

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA SUSPENDOVANIH ČESTICA VAZDUH AMBIJENTA 

PODACI O KORISNIKU
	
Naziv i adresa korisnika:
	Opštinska uprava opštine Gornji Milanovac
Ul. Takovska br.2
Gornji Milanovac

	Na osnovu zahteva/ugovora:
	


PODACI O UZORKU
	Naziv uzorka:
	Ambijentalni vazduh

	Ispitivani parametri:
	Koncentracija suspendovanih čestica PM10


	Mesto uzorkovanja:
	Gornji Milanovac

	Naziv, adresa i prostorne koordinate mernog mesta:
	Opštinska uprava Gornji Milanovac ,Tihomira Matijevića 4
Geografska širina 44°01'20"N, Geografska dužina20°27'39"E,Nadmorska visina 329m

	Oznaka mernog mesta:
	10 (pri označavanju uzoraka je korišćena  numerička  oznaka)

	Period uzorkovanja:
	Uzorci suspendovanih čestica PM10:
	01.09.2026.-24.09.2026.;29.09.2026.-30.09.2026

	
	Uzorci suspendovanih čestica PM2.5:
	/

	Period usrednjavanja:
	Jedan dan (24 h)

	Metoda uzorkovanja/ispitivanja:
	SRPS EN 12341:2023

	Oprema korišćena za uzimanje uzoraka:
	Frakcija PM10  i PM2.5uzorkovana referentnim
uzorkivačem COMDE  DERENDA model PNS  DM  

	Uzorkovali:
	Tehničari  Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju

	Napomena:
	Tip stanice: urbana (U). Uzorkivači su postavljeni na vanjsku terasu ustanove. Usisna cev na uzorkivaču suspendovanih čestica je na nenatkrivenoj terasi, na I spratu zgrade. Prisutna je ograda na terasi  visine 1.0 m,   koja se nalazi sajugozapadne   strane u odnosu na uzorkivače suspendovanih čestica.

	Prilozi:
	Prilog 1. Meteorološki podaci – preuzeti sa aparata
Prilog 2. Učestalost klasa  kvaliteta vazduha po Indeksu kvaliteta vazduha SAQI_11određenih na osnovu dnevnih vrednosti koncentracija suspendovanih česticaPM10;
Prilog 3.Slike  mernog mesta
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REZULTATI ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJA PM10
                                                                                                                  Datum završetka ispitivanja :10.10.2026.

	Ispitivani parametar
	         PM10
           Period usrednjavanja 24 h

	
Identifikacioni broj  uzorka
	Koncentracija
[μg/m3]
	Merna nesigurnost
[μg/m3]6.6%


	10
	50
	01.09.2026
	26
	                 -

	10
	51
	02.09.2026.
	15
	                              -

	10
	52
	03.09.2026.
	18
	-

	10
	53
	04.092026.
	22
	-

	10
	54
	05.09.2026.
	13
	-

	10
	55
	06.09.2026.
	14
	-

	10
	56
	07.09.2026.
	27
	-

	10
	57
	08.09.2026.
	41
	±3

	10
	58
	09.09.2026.
	36
	-

	10
	59
	10.09.2026.
	22
	-

	10
	60
	11.09.2026.
	17
	-

	10
	61
	12.09.2026.
	19
	-

	10
	62
	13.09.2026.
	23
	-

	10
	63
	14.09.2026.
	13
	-

	10
	64
	15.09.2026.
	11
	                 -

	10
	65
	16.09.2026.
	20
	                  -

	10
	66
	17.09.2026.
	20
	-

	10
	67
	18.09.2026.
	18
	                 -

	10
	68
	19.09.2026.
	15
	-

	10
	69
	20.09.2026.
	16
	-

	10
	70
	21.09.2026.
	9
	-

	10
	71
	22.09.2026.
	15
	-

	10
	72
	23.09.2026.
	15
	-

	10
	73
	24.09.2026.
	18
	-

	10
	75
	29.09.2026.
	14
	-

	10
	76
	30.09.2026.
	27
	-



1


STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA MASENE KONCENTRACIJE SUSPENDOVANIH ČESTICA FRAKCIJA PM10

	Broj merenja
	26

	Srednja vrednost[µg/m3]
	19.38

	Medijana µg/m3]
	18

	Minimum µg/m3]
	    9

	Maksimum µg/m3]
	41

	C 98 µg/m3]
	38.5

	Broj dana veći od granične i tolerantne vrednosti(GV=TV)
	/

	
	


Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.
	Metoda ispitivanja:
	SRPS EN 12341:2023–Vazduh ambijenta–Standardna gravimetrijska metoda
Merenja za određivanje PM 10 ili PM 2,5masene koncentracije suspendovanih čestica

	Na osnovu sledećih propisa:
	„Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“
(Sl.GlasnikRSbr.11/2010,75/2010 i 63/2013)

	Relevantni podaci:
	· Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću graničnu vrednost(GV).
· U  tabeli OdeljkaB,PrilogaX,Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za PM10GV = 50μg/m3 za period usrednjavanja jedan dan. 
· Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95%,izražena na graničnoj vrednosti sa periodom usrednjavanja jedan dan  za PM10 iznosi 6.6% odnosno ±3,3μg/m3.
· Granica kvantifikacije za suspendovane čestice frakcija PM10iznosi <1,0 μg/m3.

	Zaključak:
	Rezultati analize 26 uzoraka suspendovanih čestica PM10 koji su uzorkovani tokom SEPTEMBRA 2026.godine iz ambijentalnog vazduha,pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije PM10 čestica 19.38 µg/m3, minimalna dnevna vrednost koncentracije PM10 čestica je 9 µg/m3,a maksimalna dnevna vrednost 41µg/m3.
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Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak
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Ovaj dokumenat je vlasništvo Zavoda za javno zdravlje   Čačak
)

REZULTATI  ISPITIVANJA KONCENTRACIJE OLOVA(Pb) U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10
                                                                                                                  Datum završetka ispitivanja:21.09.2026.
	Ispitivani parametar
	Pb u PM10
                    Period usrednjavanja; 24h

	

Identifikacioni broj  uzorka
	Koncentracija
[μg/m3]
	Merna nesigurnost
[μg/m3]

	10
	50
	01.09.2026
	0.003
	-

	10
	51
	02.09.2026.
	0.003
	-

	10
	52
	03.09.2026.
	0.002
	-

	10
	53
	04.092026.
	0.001
	-

	10
	54
	05.09.2026.
	0.001
	-

	10
	55
	06.09.2026.
	0.003
	-

	10
	56
	07.09.2026.
	0.004
	-

	10
	57
	08.09.2026.
	0.002
	-

	10
	58
	09.09.2026.
	0.003
	-

	10
	59
	10.09.2026.
	0.002
	-


                                                            Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.





STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA KONCENTRACIJE OLOVA(Pb)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10


	Broj merenja
	10

	Srednja vrednost[µg/m3]
	0.0024

	Medijanaµg/m3]
	0.0025

	Minimalna vrednost[µg/m3]
	0.001

	Maksimalna vrednost [µg/m3]
	0.004

	C 98[µg/m3]
	0.0038

	Broj dana veći od granične (GV)
	/


Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.




	Metoda ispitivanja:
	SRPS EN 14902:2008/AC 2013 Određivanje olova,kadmijuma,arsena i nikla u frakcijiPM10 i PM2,5supendovanih čestica(GFAAS)

	Na osnovu sledećih propisa:
	„Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“(Sl. GlasnikRSbr.11/2010,75/2010i 63/2013)

	Relevantni podaci:
	· Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu  na odgovarajuću graničnu vrednost(GV).
· U Tabeli OdeljkaB,PrilogaX,Uredbe o uslovima za monitoring  i zahtevima  kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za olovo (Pb)GV=1 μg/m3za period usrednjavanja1dan.
· Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95 %, izražena na dnevnoj graničnoj vrednosti  za olovo u suspendovanim česticama frakcija PM10iznosi ±0,18µg/m3.
· Granica detekcije za koncentraciju  olova u suspendovanim česticama frakcijaPM10iznosi <0,001µg/m3.

	Zaključak:
	
Primenom pravila odlučivanja: prosto prihvatanje, može se zaključiti da u SEPTEMBRU 2026.  godine od ukupno 10 dana tokom kojih su suspendovane čestice frakcije PM10 uzorkovane iz ambijentalnog vazduha, određene vrednosti koncentracija olova (Pb) u frakciji PM10 kod svih uzoraka NE PRELAZE graničnu vrednost za period usrednjavanja 1 dan koja je propisana Članom15.i u Odeljku B, Priloga X, Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta   vazduha („Sl.GlasnikRS“,br.11/2010,75/2010i63/2013).




REZULTATI ISPITIVANJA KONCENTRACIJE KADMIJUMA(Cd)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10
                                                                                                                  Datum završetka ispitivanja:21.09.2026.
	Ispitivani parametar
	Cd u PM10
Period usrednjavanja 24h


	

Identifikacioni broj  uzorka
	Koncentracija
[ng/m3]
	Merna nesigurnost
[ng/m3]

	10
	50
	01.09.2026
	0.08
	-

	10
	51
	02.09.2026.
	0.06
	-

	10
	52
	03.09.2026.
	0.10
	-

	10
	53
	04.092026.
	0.05
	-

	10
	54
	05.09.2026.
	0.05
	-

	10
	55
	06.09.2026.
	0.15
	-

	10
	56
	07.09.2026.
	0.34
	-

	10
	57
	08.09.2026.
	0.25
	-

	10
	58
	09.09.2026.
	0.23
	-

	10
	59
	10.09.2026.
	0.21
	-


Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak



STATISTIČKA OBRADA REZULTATA KONCENTRACIJE KADMIJUMA(Cd)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10
	Broj merenja
	10

	Srednja vrednost[ng/m3]
	0.152

	Medijana[ng/m3]
	0.125

	Minimalna vrednost [ng/m3]
	0.05

	Maksimalna vrednost [ng/m3]
	0.34

	C 98[ng/m3]
	0.3238

	Broj dana veći od granične (GV)
	/


Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.



	Metoda ispitivanja:
	SRPS EN 14902:2008/AC 2013 Određivanje olova,kadmijuma,arsena i nikla u frakciji PM10 i PM2,5supendovanih čestica(GFAAS)

	Na osnovu sledećih propisa:
	„Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“(Sl. GlasnikRSbr.11/2010,75/2010i 63/2013)

	Relevantni podaci:
	· Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu  na odgovarajuću graničnu vrednost(GV).
· U Tabeli OdeljkaB,PrilogaX,Uredbe o uslovima za monitoring izahtevima kvaliteta vazduha,propisana je granična vrednost za kadmijum (Cd)GV=5ng/m3za period usrednjavanja1godina.
· Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95 %, izražena na dnevnoj graničnoj vrednosti  za kadmijum  u suspendovanim česticama frakcija PM10iznosi ±1,6ng/m3.
· Granica detekcije za koncentraciju kadmijuma u suspendovanim česticama frakcijaPM10iznosi <0,05ng/m3.

	Zaključak:
	Rezultati analize koncentracije kadmijuma (Cd) u suspendovanim česticama PM10 kod 10uzoraka koji su uzorkovani u SEPTEMBRU 2026 godine iz ambijentalnog vazduha, pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije kadmijuma(Cd)uPM10  0.152ng/m3, minimalna dnevna vrednost koncentracije je    0.05 ng/m3 ,a maksimalna dnevna vrednost koncentracije je 0.34ng/m3.










REZULTATI  ISPITIVANJA KONCENTRACIJE ARSENA(As)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10                                               
                                                                                                                  Datum završetka ispitivanja:22.09.2026.
	Ispitivani parametar
	As u PM10
                              Period usrednjavanja 24h

	

Identifikacioni broj  uzorka
	Koncentracija
[ng/m3]
	Merna nesigurnost
[ng/m3]

	10
	50
	01.09.2026
	1.2
	-

	10
	51
	02.09.2026.
	1.4
	-

	10
	52
	03.09.2026.
	<0.4
	-

	10
	53
	04.092026.
	1.3
	-

	10
	54
	05.09.2026.
	0.9
	-

	10
	55
	06.09.2026.
	0.9
	-

	10
	56
	07.09.2026.
	0.9
	-

	10
	57
	08.09.2026.
	1.0
	-

	10
	58
	09.09.2026.
	1.8
	-

	10
	59
	10.09.2026.
	0.9
	-


Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA KONCENTRACIJE ARSENA(As)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10


	Broj merenja
	10

	Srednja vrednost[ng/m3]
	1.07

	Medijana[ng/m3]
	0.95

	Minimalna vrednost[ng/m3]
	<0.4

	Maksimalna vrednost [ng/m3]
	1.8

	C 98[ng/m3]
	1.728

	Broj dana veći od granične vrednosti(GV)
	/


Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.

.



	Metoda ispitivanja:
	SRPS EN 14902:2008/AC 2013 Određivanje olova,kadmijuma,arsena i nikla u frakcijiPM10i PM2,5supendovanih čestica(GF-AAS)

	Na osnovu sledećih propisa:
	„Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“
(Sl.GlasnikRSbr.11/2010,75/2010i63/2013)

	Relevantni podaci:
	· Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću ciljnu vrednost(CV).
· U Tabeli 3. Ciljne vrednosti za arsen, kadmijum, nikl i benzo(a)piren, Priloga XII, Uredbe o  uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je ciljna vrednost za arsen(As)CV = 6ng/m3za prosečnu godišnju vrednost ukupnog  sadržaja suspendovanih česticaPM10.
Arsen nema propisanu ciljnu vrednost za period usrednjavanja jedan dan.
· Proširena merna nesigurnost sa intervalom pouzdanosti od 95 %,izražena na ciljnoj vrednosti za arsen u suspendovanim česticama frakcija PM10 iznosi ± 0,72 ng/m3 (period usrednjavanja jedna godina).
· Granica detekcije za koncentraciju arsena u suspendovanim česticama frakcija PM10iznosi <0,4ng/m3.

	Zaključak:
	Rezultati analize koncentracije arsena (As) u suspendovanim česticama PM10 kod 10uzoraka koji su uzorkovani u SEPTEMBRU 2026.godine iz ambijentalnog vazduha, pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije arsena (As) u PM10 1.07ng/m3, minimalna dnevna vrednost koncentracije arsena (As) u PM10  je manja od 0,40ng/m3, a maksimalna dnevna vrednost koncentracije arsena (As) u PM10  1.8 ng/m3.



REZULTATI ISPITIVANJA KONCENTRACIJE NIKLA(Ni)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10
                                                                                                                 Datum završetka ispitivanja 24.09.2026.
	Ispitivani parametar
	Ni uPM10
Period usrednjavanja 24 h

	

Identifikacioni broj  uzorka
	Koncentracija
[ng/m3]
	Merna nesigurnost
[ng/m3]

	10
	50
	01.09.2026
	3.9
	-

	10
	51
	02.09.2026.
	7.1
	-

	10
	52
	03.09.2026.
	4.3
	-

	10
	53
	04.092026.
	1.2
	-

	10
	54
	05.09.2026.
	3.7
	-

	10
	55
	06.09.2026.
	5.2
	-

	10
	56
	07.09.2026.
	10.0
	-

	10
	57
	08.09.2026.
	3.8
	-

	10
	58
	09.09.2026.
	7.7
	-

	10
	59
	10.09.2026.
	4.9
	-



Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak


STATISTIČKA  OBRADA REZULTATA KONCENTRACIJE NIKLA(Ni)U SUSPENDOVANIM ČESTICAMA FRAKCIJA PM10


	Broj merenja
	10

	Srednja vrednost[ng/m3]
	5.18

	Medijana[ng/m3]
	4.6

	Minimalna vrednost[ng/m3]
	10

	Maksimalna vrednost [ng/m3]
	1.2

	C 98[ng/m3]
	9.59

	Broj dana veći od granične vrednosti(GV)
	/


Statistička obrada rezultata nije akreditovana laboratorijska aktivnost.



	Metoda ispitivanja:
	SRPS EN 14902:2008/AC 2013 Određivanje olova,kadmijuma,arsena i nikla u frakcijiPM10 (GFAAS)

	Na osnovu sledećih propisa:
	„Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha“
(Sl.GlasnikRSbr.11/2010,75/2010i63/2013)

	Relevantni podaci:
	· Prema Uredbi merna nesigurnost se tumači u odnosu na odgovarajuću ciljnu vrednost(CV).
· U Tabeli 3. Ciljne vrednosti za arsen, kadmijum, nikl i benzo(a)piren, Priloga XII, Uredbe o uslovim a za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha,propisana je ciljna vrednost za nikl(Ni)CV=20 ng/m3 za prosečnu godišnju vrednost ukupnog sadržaja suspendovanih čestica PM10.Nikl nema propisanu  ciljnuvrednost za period us rednjavanja jedan dan.
· Proširena merna nesigurnostsa intervalom pouzdanosti od 95%,izražena na ciljnoj vrednosti za nikl u suspendovanim česticama frakcija PM10 iznosi ± 3,6 ng/m3 (period usrednjavanja jedna godina).
· Granica detekcije za koncentraciju nikla u suspendovanim česticama frakcijaPM10 iznosi
<0,9ng/m3.

	Zaključak:
	Rezultati analize koncentracije nikla (Ni) u suspendovanim česticama PM10 kod 10uzoraka  koji su uzorkovani u SEPTEMBRU 2026. godine iz ambijentalnog vazduha, pokazuju da je srednja dnevna vrednost koncentracije nikla(Ni)u PM10 5.18ng/m3, minimalna  dnevna vrednost koncentracije nikla (Ni) u PM10 je 1.2ng/m3 , a maksimalna dnevna vrednost koncentracije nikla (Ni) u PM10  10 ng/m3.








Izveštaj  izradio
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 (
Ovaj dokumenat je vlasništvo Zavoda za javno zdravlje   Čačak
)
                                      	                                                                                                                                                      Dipl ph Jelena Vidojević,spec.toks.hemije                  
[image: D:\srdjan\EL_Potpisi\J.Vidojevic.jpg]Šef Odeljenja za sanitarnu hemiju sa ekotoksikologijom
                                                                                                                 

Izveštaj  odobrio:

Dr Milka Levajac,spec.higijene
Načelnik centra za higijenu                                                                    
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Meteorološki podaci preuzeti sa Comde Derende
Mesto Gornji Milanovac Mesec– SEPTEMBAR - Godina 2026.

	Parametri
Datum
	Atm. pritisak,srednja dnevna vrednost[mbar]
	
Temperatura vazduha,srednja dnevna vrednost
[°C]

	1
	980
	22.1

	2
	980
	21,7

	3
	979
	21,4

	4
	980
	21

	5
	978
	23,8

	6
	984
	21,4

	7
	984
	18,9

	8
	978
	20

	9
	972
	22,5

	10
	975
	22,8

	11
	977
	19,5

	12
	982
	15,6

	13
	982
	14,2

	14
	982
	16

	15
	981
	16,5

	16
	977
	17,5

	17
	974
	19,6

	18
	977
	19,7

	19
	982
	19,7

	20
	983
	19,5

	21
	982
	14,8

	22
	982
	9,8

	23
	983
	10

	24
	981
	13,1

	29
	987
	17,7

	30
	988
	13,7
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Učestalost klasa kvaliteta vazduha po Indeksu kvaliteta vazduha SAQI_11određenih na osnovu dnevnih vrednosti koncentracija suspendovanih česticaPM10
Merno Mesto 10  –Gornji Milanovac 
Mesec SEPTEMBAR Godina2026.

	Datum i vreme početka
uzorkovanja
	Evidencioni broj uzorka(broj filter papira)
	KoncentracijaPM10
[μg/m3]
	Klasa 
kvaliteta 
vazduha

	01.09.2026
	00:01
	50
	26
	dobar

	02.09.2026.
	00:01
	51
	15
	dobar

	03.09.2026.
	00:01
	52
	18
	dobar

	04.092026.
	00:01
	53
	22
	dobar

	05.09.2026.
	00:01
	54
	13
	dobar

	06.09.2026.
	00:01
	55
	14
	dobar

	07.09.2026.
	00:01
	56
	27
	dobar

	08.09.2026.
	00:01
	57
	41
	dobar

	09.09.2026.
	00:01
	58
	36
	dobar

	10.09.2026.
	00:01
	59
	22
	dobar

	11.09.2026.
	00:01
	60
	17
	dobar

	12.09.2026.
	00:01
	61
	19
	dobar

	13.09.2026.
	00:01
	62
	23
	dobar

	14.09.2026.
	00:01
	63
	13
	dobar

	15.09.2026.
	00:01
	64
	11
	dobar

	16.09.2026.
	00:01
	65
	20
	dobar

	17.09.2026.
	00:01
	66
	20
	dobar

	18.09.2026.
	00:01
	67
	18
	dobar

	19.09.2026.
	00:01
	68
	15
	dobar

	20.09.2026.
	00:01
	69
	16
	dobar

	21.09.2026.
	00:01
	70
	9
	dobar

	22.09.2026.
	00:01
	71
	15
	dobar

	23.09.2026.
	00:01
	72
	15
	dobar

	24.09.2026.
	00:01
	73
	18
	dobar

	29.09.2026.
	00:01
	75
	14
	dobar

	30.09.2026.
	00:01
	76
	27
	dobar













	
KoncentracijaPM10
za period usrednjavanja 24 h[μg/m3]
	

Klasa kvaliteta vazduha
	Broj dana
sa odgovarajućom
klasom kvaliteta vazduha
	Procenat dana
 sa odgovarajućom
klasom kvaliteta vazduha[%]

	0-50
	dobar
	26
	100

	51-100
	umereno dobar
	/
	/

	101-150
	nezdrav za osetljivu populaciju
	/
	/

	151-200
	nezdrav
	/
	/

	201-300
	veoma nezdrav
	/
	/

	>300
	opasno
	/
	/


Napomena:Broj dana merenja u septembru je 26







Slike mernog mesta-uzorkovanje suspendovanih česticaPM10 i PM2,5

Merno mesto 10 Gornji Milanovac


                  Slika1 Makro lokacija mernog mesta 10
[image: ]



	













                 Slika 2.Uređaj za uzorkovanje suspendovanih čestica  ,Opštinska uprava ,centar grada ,ul.Tihomira Matijevićabr.4

                     [image: D:\Stari Racunar\My Documents\COMDE DERENDA MM10 2022.jpg]



[image: ]               Slika3. Opštinska uprava ,centar grada ,ul.Tihomira Matijevićabr.4.Položaj usisnog creva sa levkom
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